|  |
| --- |
| **TÊN CÔNG TY**  Công ty TNHH phần mềm nhân hòa |
|  |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC NGÀY**

**Họ và tên:Lê Anh Tú Chức vụ:Thực tập sinh Bộ phận công tác:IT Support**

Thời gian thực hiện:8h-5h30 *Ngày:07 Tháng:04 Năm: 2023*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Chi tiết công việc** |
| **1** | **Cấu hình IP tĩnh trên windows**  **1. Đặt IP tĩnh trên windows 11**  **2. Đặt IP tĩnh trên windows 10** | **Đặt địa chỉ IP tĩnh trên Windows 11** **Bước 1:**Click **Chuột Phải** vào biểu tượng **Ethernet**hoặc **WI-Fi**trên Windows 11 góc dưới cùng bên phải màn hình => chọn **Network and internet settings**.  cach dat ip tinh tren windows 11 2  **Bước 2:**Tại bảng **Network & internet**, bạn chọn Properties dưới biểu tượng **Ethernet**hoặc **WI-Fi** (tùy vào trạng thái bạn đang kết nối mạng).  cach dat ip tinh tren windows 11 3  **Bước 3:**Trong bảng thuộc tính mới xuất hiện, click **Edit**của mục **IP assignment**.  cach dat ip tinh tren windows 11 4  **Bước 4:**Chuyển từ **Automatic (DHCP)**thành **Manual**và **IPv4**thành **On**.  cach dat ip tinh tren windows 11 5  Bước 5: Thiết lập các ô dữ liệu cụ thể như sau:  - **IP** **Address**: Nhập địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.X (trong đó X là số bất kỳ từ 1 đến 250 trong dải Wifi cung cấp, số này không được phép trùng lặp với máy khác bởi nếu có ai đó đã sử dụng số này rồi thì bạn sẽ không truy cập được mạng)  + VD: như hình minh họa dưới  đặt địa chỉ IP tĩnh là 192.168.1.145  -**Subnetmask**:255.255.255.0  -**Gateway**:192.168.1.1cach dat ip tinh tren windows 11 6  - **Preferred DNS**: 8.8.8.8  - **Alternate DNS**: 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4  => Nhấn Save lưu thông tin.  cach dat ip tinh tren windows 11 7  - Sau khi thiết lập IP tĩnh trên Windows 11, mọi thông tin sẽ hiển thị như sau  cach dat ip tinh tren windows 11 8   1. **Đặt IP tĩnh trên Windows 10**   Để thay đổi địa chỉ IP của máy tính trong Windows, mở cửa sổ "**Network Connections**". Nhấn **Windows + R**, gõ "**ncpa.cpl**" vào hộp **Run**, sau đó nhấn **Enter**.  Mở Network Connections trong Windows 7,8,10  Trong cửa sổ "**Network Connections**", nhấn chuột phải vào adapter muốn thiết lập một địa chỉ IP tĩnh và sau đó chọn lệnh "**Properties**".  Chọn Properties trong Windows 7, 8, 10  Trong cửa sổ thuộc tính của adapter, chọn "**Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"** và sau đó nhấp vào nút "**Properties**".  Chọn Internet Protocol Version 4 (tCP/IPv4) |
| **2** |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

*Khó khăn, vướng mắc, góp ý:*